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Самоскид МДКЗ-31-28 - 20 тон, кузов Hardox 20м3, 
[bookmark: _GoBack]з заднім розвантаженням 
Виробництво Україна
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	Колісна формула / ведучі колеса
	6 x 4 / задні

	Габаритні розміри з кузовом, ДхШхВ, мм
	Не більше 8883х 2550х3550

	Колісна база, мм
	4100+1350

	Маса транспортного засобу в спорядженому стані, кг
	Не більше 16 900

	Вантажопідйомність шасі, кг
	Не менше 18 000

	Технічно допустима максимальна маса транспортного засобу, кг
	35000

	Внутрішня довжина кузова, мм
	Не менше 5 600

	Внутрішня ширина кузова, мм
	Не менше 2 300

	Внутрішня висота ботів кузова, мм
	Не менше 1 600

	Матеріал виготовлення кузова
	Високоміцна та зносостійка сталь HARDOX 450

	Товщина днища, мм
	10

	Товщина бортів, мм
	8

	Загальний об’єм кузова, м3
	20

	Двигун
	WEICHAI WP10.350E53, ЄВРО-5

	Тип двигуна
	Дизельний

	Робочий об’єм двигуна, см3
	9726

	Максимальна потужність, к.с.
	343 к.с./1900 об.хв

	Максимальний крутний момент, Нм
	1600 Нм/1200-1500 об.хв

	Блок керування, паливний насос високого тиску, форсунки
	Виробництва BOSCH

	Коробка передач
	FAST, 12JSD180T+QH70, механічна

	Кількість передач
	12 вперед, 2 назад

	Ємність паливного баку, л
	400

	Передня підвіска
	залежна, на двох напівеліптичних ресорах, із гідравлічними телескопічними амортизаторами. стабілізатор поперечної стійкості

	Задня підвіска
	Залежна, ресора з гідравлічними телескопічними амортизаторами. стабілізатор поперечної стійкості

	Рульовий механізм
	З гідропідсилювачем

	Гальмівна система
	пневматичний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з регулятором гальмівних сил, гальмівні механізми всіх коліс – барабанного типу, з AБС, ESC

	Стоянкове гальмо
	механічний привід від пружинних енергоакумуляторів до гальмівних механізмів задньої осі

	Допоміжне гальмо
	Моторне гальмо сповільнювач

	Максимальна швидкість (км/год)
	81

	Максимальний підйом, що долається, (°)
	28

	Мінімальний діаметр розвороту (м)
	8,7

	Шини
	315/80R22.5

	Комплектація та комфорт

	Кабіна ціліснометалева, дводверна, двомісна, що відкидається вперед, підвіска кабіни: на 4-х гідравлічних амортизаторах із гідрозамком

	Кондиціонер

	Спальне місце в кабіні

	Автономний рідинний передпусковий підігрівач кабіни

	Сидіння з пневмопідвіскою

	Центральний замок

	Радіо FM/AM з USB

	Зумер заднього ходу

	Сонцезахисні козирки водія та пасажира

	Регулювання ременів безпеки

	Електропривід склопідйомників

	Дзеркала заднього виду з підігрівом

	Денні ходові вогні

	Електричне регулювання світла передніх фар

	Додаткові кишені у дверях

	Додатковий ящик над головою водія

	Запасне колесо

	Ніжки з антиковзким покриттям



Гарантія 12 місяців або 100 000 км в залежності від того, що наступить раніше.
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