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	Двигун
	Модель
	Cummins ISD285 50 (Євро-5)

	
	Об `єм
	6 690

	
	Максимальна потужність (к.с.)
	277/2500

	
	Максимальний крутний момент (н/м)
	1006/1200-1800

	КПП
	Тип
	механічна

	
	Кількість ступенів
	8JS118TA-B 8-ми ступінчаста

	Основні параметри
	Габаритні розміри шасі (мм)
	7632×2522×3048

	
	Колісна формула
	4х2

	
	Колісна база (мм)
	4200

	
	Вантажопідйомність самоскида (кг)
	Не більше ніж 10 270 кг

	
	Повна маса (кг)
	19980

	
	Макс. допустиме навантаження на пер. (кг)
	7000

	
	Шини
	315/80R22,5

	
	Паливний бак
	400 L

	
	Акумуляторні батареї
	180 А.год (2 шт) 12В

	
	Гальмівна система
	Барабанного типу

	Безпека
	Ремінь безпеки водія регульований по висоті

	
	Енергопоглинаючий передній бампер

	
	ABS, ASR, ESC

	
	Денні ходові вогні

	
	Зумер заднього ходу

	
	Вихлопне допоміжне гальмо

	Комплектація
	Радіоприймач+MP3, антена, динаміки

	
	Попільнички в бічних дверях

	
	Полиці в кабіні над головами водія та крайнього пасажира

	
	Сонцезахисні козирки водія та пасажира

	
	Обігрівач кабіни

	
	Дзеркала заднього виду з підігрівом

	
	Рульова колонка регульована за нахилом та вильотом

	
	Підніжка з антиковзким покриттям

	
	Електросклопідйомники

	
	Центральний замок

	
	Круїз контроль

	
	Кондиціонер

	Тип розвантаження самоскидного кузова
	Заднє

	Розміри кузову внутрішні, (мм)
	4435*2300*1000

	Об’єм кузову, м3
	12

	Гідравлічна система підйому кузова
	Гідравлічна система підйому кузова - циліндр багатоштоковий під кузовом (HYVA або PENTA))

	Матеріал підлоги та бортів 
	Силові лонжерони платформи та плоскі листи  бортів та днища виконані зі сталі 09Г2С-14:
Лонжерони товщиною 8 мм (або 4 мм+5мм)
Плоскі листи днища 4 мм
Плоскі листи бортів 3 мм
Накладні підсилювачі виконані зі сталі СТ 3 товщиною 2-3 мм
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Гарантія: 12 місяців або 100 000 км в залежності від того, що наступить раніше.
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