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Автокран AVTR-25-ZN
(максимальна вантажопідйомність 25 тон) 
 
 

[bookmark: _GoBack]Виробництво Україна  
Технічні характеристики:
 Базове шасі JAC N350 
 Колісна формула – 6х4,
 Двигун: WP10.350E53 344к.с., 
 12-МКПП  12JSD180T, 
 Колісна база – 4100+1350, 
 Шини 315/80R22.5,
 Кондиціонер
· Довжина стріли овоїдного типу – 10,5 – 32,5м; 
· Подовжувач стріли (гусек) – 8м; 2 положення установки; 
· Макс. висота підйому з гуськом – 40,5м; 
· Макс. виліт – 30м; 
· Максимальна вантажопідйомність на максимальному вильоті (без гуська) 900 кг;  Управління джойстиками; 
· Підйомна кабіна кранівника із змінним кутом нахилу, двері кабіни – купейного типу, відкидне переднє лобове вікно, вентилятор обдування; 
· Система противаг (3 противаги загальною масою 6,2 тн); одночасна робота з противагами загальною масою 5,2 тн; 
· Гідравлічна система зміни противаг; 
· Можливість роботи на втягнутих опорах; 
· Заднє дзеркало контролю намотування каната; 
· Вантажовисотні характеристики та швидкість роботи кранової надбудови вища, ніж у інших виробників; 
·  Гарантія 12 місяців або 1000 мотогодин. 
 
 
Вантажно-висотні характеристики. 
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